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ANEXO B
INVITACION PUBLICA VADM No. 80 del 5 de junio de 2026

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABINAS DE FLUJO LAMINAR, SEGURIDAD BIOLOGICA Y CAMPANAS EXTRACTORAS PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.
[bookmark: _GoBack]
	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT.
	DESCRIPCION MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	COSTO PREVENTIVO
	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	 COSTO CORRECTIVO 
	 SUBTOTAL 

	1
	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
Mmto Preventivo y Correctivo

1. Equipo: Cabina de Flujo Laminar
Marca: Labconco
Placa: 6002640002
Serie: 177300
Ubicación: GUACAS- LAB SEMILLAS (FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

-Cambio de vidrios laterales
-Suministro e instalación de Filtros HEPA
-Suministro e Instalación de base o soporte
	 
	  

	2
	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
2. Equipo: Cabina de Flujo Laminar
Marca: Streamline
Placa: BC- 210-0004
Serie: 2005-11058
Ubicación: GUACAS - PLANTA PILOTO (FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	

	3
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
Mmto Preventivo y Correctivo

3. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Airco
Modelo: CEXT 120
Placa: 21001359-000093
Serie: N112202-71
Ubicación: RESIDUOS BIOTERIO (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Pintura a la estructura de la cabina.
	
	  

	4
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
4. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: C4
Modelo: CEX 180
Placa: NE-210-001-0012
Serie: 0701-03
Ubicación: ( (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	

	5
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
5. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: C4
Modelo: CEX 180
Placa: NE-210-001-0011
Serie: 0501-15
Ubicación: ( (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	

	6
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
6. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: C4
Modelo: CEX 180
Placa: NE-210-001-0015
Serie: 0701-01
Ubicación: QUIMICA 3 ( (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	     

	7
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
7. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Airco
Modelo: CEX 200
Placa: 21001359-000075
Serie: 0596-09
Ubicación: QUIMICA 2 ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	

	8
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
8. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: C4
Modelo: CEX 180
Placa: NE-210-001-0016
Serie: 0701-02
Ubicación: QUÍMICA 4 ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	

	9
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
Mmto Preventivo y Correctivo

9. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Airco
Modelo: CEX 200
Placa: 21001359-000068
Serie: 0596-09
Ubicación: BODEGA REACTIVOS ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA )
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

-Luz Blanca
-Ruido Alto, Bajo flujo de aire ( revisión del motor )
	
	

	10
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
10. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: C4
Modelo: CEX 180
Placa: NE-210-001-0017
Serie: 0501-14
Ubicación: QUIMICA ANALITICA AMBIENTAL ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA )
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	     

	11
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
11. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: C4
Modelo: CEX 180
Placa: NE-210-001-0013
Serie: 0501-13
Ubicación: GIPEL 30 ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA )
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	     

	12
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
Mmto Preventivo y Correctivo

12. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Airco
Modelo: CEX 150
Placa: 21001359-0000089
Serie: N071205-28
Ubicación: AGROQUÍMICA ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

-Pintura Interna y externa de la cabina.
-Manija de vidrio frontal.
-Luz blanca.
	
	  

	13
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
13. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Modelo: CEX 200
Placa: 21001359-000067
Ubicación: QUIMICA 1 ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA )
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	 

	14
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
Mmto Preventivo y Correctivo

14. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: C4
Modelo: MEX 90
Placa: 21001359-000091
Serie: 021003
Ubicación: BICANSA ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA )
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo: Pintura al gabinete de la cabina.
	
	

	15
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
15. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Airco
Modelo: 120 X
Placa: 21001359-000088
Serie: N071122-27
Ubicación: QCB (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	

	16
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
Mmto Preventivo y Correctivo

16. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Airfluxco- Extractor
Modelo: CEX 90
Placa: 21001359-000066
Serie: 021003
Ubicación: LABORATORIO DE CATÁLISIS ( FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA )
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo: Pintura interna de la cabina
	
	  

	17
	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
17. Equipo: Cabina de Flujo Laminar
Marca: Esco
Modelo: CFL EFH 4 A2
Placa: 21001359-000092
Serie: 2008-32149
Ubicación: BIOTERIO-BIOTECNOLOGÍA GEBIX (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Pintura interna y externa de la cabina
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	

	18
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
Mmto Preventivo y Correctivo

18. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca:Esco
Modelo: CEX EFH 4A2
Placa: NE-210-001-0018
Serie: 2009-39071
Ubicación: BIOTERIO BIOTECNOLOGÍA (LBIT) (FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE QUÍMICA)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

-Tapete de acrilonitrilo de 118 x 80 cm - Inovaltec ofrece en material Neopreno.
-Desmonte de la unidad del motor para su revisión.
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	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
Mmto Preventivo y Correctivo

19. Equipo: Cabina de Flujo Laminar
Marca: IFV
Modelo: FLOW 120 V
Placa: 21001359- 000074
Serie: 16934
Ubicación: LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA GENÉTICA (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Pintura interna y externa de la cabina
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo: Pintura interna y externa de la cabina.
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	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
20. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: C4
Modelo: 180X
Placa: 210001359-000078
Serie: 0398-14
Ubicación: CITOGENÉTICA (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
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	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
21. Equipo: Cabina de Flujo Laminar
Marca: Streamline
Modelo: SCV-4A2
Placa: 21001359-000099
Serie: 2015-100362
Ubicación: LABORATORIO DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA CUARTO OSCURO (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Pintura interna y externa de la cabina
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
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	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
22. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Vertical
Marca: Labconco
Modelo: No identificado
Placa: 21001359-000081
Serie: 01105044OC
Ubicación: LABORATORIO DE BIOLOGÍA (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Pintura interna y externa de la cabina
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
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	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
23. Equipo: Cabina de Flujo Laminar
Marca: C4
Modelo: FLOW85H
Placa: 21001359-000065
Serie: 1604-07
Ubicación: BIOLOGÍA (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Pintura interna y externa de la cabina
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Revisar Manometro - Falta de Presión, posiblle Cambio de manometro
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	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
Mmto Preventivo y Correctivo

24. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Esco
Modelo: EFB-4 A2
Placa: 21001359-000095
Serie: 2011-6133
Ubicación: MUSEO MICROSCOPIA (DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

- Cambio de filtros.
-Mantenimiento del motor extractor (cliente va a cambiar la posición del motor).
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	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
25. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Labconco
Modelo: CEX 120
Placa: NE-210-001-0020
Serie: 4880300 - 061062237J
Ubicación: SALUD INMUNOLOGIA-PREPARACIÓN REACTIVOS( FACULTAD DE CIENCIAS DE LAS SALUD)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
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	Mantenimiento preventivo a Cabinas de Seguridad Biológica (con descontaminación)
Mmto Preventivo con Descontaminación y Correctivo

26. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica
Marca: Labconco
Modelo: No identificado
Placa: 21001359-000069
Serie: 21165
Ubicación: SALUD LABORATORIO INMUNOLOGÍA - MICO BACTERIA ( FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Descontaminacion
Mesón: Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Filtración: Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Mediciones eléctricas
Desmonte de la unidad motor para revision
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento..
	
	Mmto Correctivo: Pintura externa de la cabina.
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	Mantenimiento preventivo a Cabinas de Seguridad Biológica (con descontaminación)
27. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica
Marca: Labconco
Modelo: No identificado
Placa: 21001359-000086
Serie: 51248457 - 36209-04
Ubicacion: SALUD LABORATORIO INMUNOLOGÍA - CULTIVOS CELULARES (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Descontaminacion
Mesón: Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Filtración: Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Mediciones eléctricas
Desmonte de la unidad motor para revision
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento..
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	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
Mmto Preventivo y Correctivo

28. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Vertical
Marca: Envrico
Modelo: FLC PN 31370
Placa: 21001359-000076
Serie: No identificado
Ubicación: FACULTAD SALUD MICROBIOLOGÍA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

- Pintura interna y externa de la cabina.
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	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
Mmto Preventivo y Correctivo

29. Equipo: Cabina de Flujo Laminar Vertical
Marca: Telstar
Modelo: FLC BV-100
Placa: 21001359-000080
Serie: 6310
Ubicación: LABORATORIO INMUNOLOGÍA – PROCESAMIENTO DE MUESTRAS(FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

Instalación de tarjeta de control, en caso de no funcionar la tarjeta existente, se debe realizar modificacion del sistema por medio de botones para cada funcion
Revisión del motor.
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	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
Mmto Preventivo y Correctivo

30. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Airco
Modelo: CEX 150
Placa: 21001359-000087
Serie: N061129-12
Ubicación: LABORATORIO MICROBIOLOGÍA DE AGUAS (FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL INGENIERIA AMBIENTAL)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

-Pintura a la tapa frontal de la cabina.
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	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
31. Equipo: Cabina de Flujo Laminar
Marca: Aircience
Modelo: Z1-1-071 PURAIR VLF-24
Placa: 21003131-000005
Serie: VLF92196
Ubicación: GENÉTICA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL - INGENIERÍA AMBIENTAL)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
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	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
Mmto Preventivo y Correctivo

32. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Esco
Modelo: EFB-4 A9
Placa: 21001359-000097
Serie: 2013-85646
Ubicación: LABORATORIO DE PREPARACIONES DE REACTIVOS (FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL INGENIERIA AMBIENTAL)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

-Pintura interna y externa de la cabina.
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	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
33. Equipo: Cabina de Flujo Laminar
Marca: Biobase
Modelo: No identificado
Placa: 21001359-000098
Serie: 1310X70X1039
Ubicación: GENÉTICA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL - INGENIERÍA AMBIENTAL)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
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	Mantenimiento preventivo a Cabinas de Seguridad Biológica (con descontaminación)
Mmto Preventivo con Descontaminación y Correctivo

34. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica
Marca: Esco
Modelo: 5C2-4 A2
Placa: 21001359-000090
Serie: 2009-1841
Ubicación: LABORATORIO UNIFICADO (FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL INGENIERIA AMBIENTAL)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Descontaminacion
Mesón: Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Filtración: Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Mediciones eléctricas
Desmonte de la unidad motor para revision
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento..
	
	Mmto Correctivo:

-Pintura interna de la cabina.
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	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
Mmto Preventivo y Correctivo

35. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Analytica
Modelo: 240X
Placa: NE-210-001-0518
Serie: 1912173709
Ubicación: CAMPUS CARVAJAL - LABORATORIO DE QUÍMICA ( SEDE SANTANDER DE QUILICHAO )
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

-Se requiere independizar sistema de control ( no incluye repuestos del panel digital ).
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	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
36. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Analytica
Modelo: No identificado
Placa: 21001359-000104
Serie: 1901183726
Ubicación: ( SEDE SANTANDER DE QUILICHAO )
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
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	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
Mmto Preventivo y Correctivo

37. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Analytica
Modelo: 120X
Placa: 21001359-000103
Serie: 1901183708
Ubicación: CAMPUS CARVAJAL - LABORATORIO DE QUÍMICA ( SEDE SANTANDER DE QUILICHAO )
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

-Se requiere independizar sistema de control ( no incluye repuestos del panel digital 
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	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
38. Equipo: Cabina de Flujo Laminar
Marca: Streamline
Modelo: SCV-4 A 2
Placa: 21003131-000003
Serie: 2017-118793
Ubicación: LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA LBIT (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA AMBIENTAL)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
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	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
39. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: C4
Modelo: CEX 120
Placa: 21001359-000101
Serie: 171408
Ubicación: BIOLOGÍA (LABB) (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA AMBIENTAL)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
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	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
Mmto Preventivo y Correctivo

40. Equipo: Cabina de Flujo Laminar
Marca: C4
Modelo: Miiflow 120
Placa: 21001359-000100
Serie: 361507
Ubicación: LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA LBIT (FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL INGENIERIA AMBIENTAL)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

-Instalación de luz blanca.
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	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
Mmto Preventivo y Correctivo

41. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Acequilbas
Modelo: SCV-4 A2/CI-211
Placa: 21003131-000001
Serie: ACQ211144
Ubicación: FÍSICA (DEFI) CITEMAX FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA AMBIENTAL)
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

-Pulimiento a partes de acero inoxidable.
	
	  

	42
	Mantenimiento preventivo a Cabinas de Seguridad Biológica (con descontaminación)
42. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica
Marca: Esco
Modelo: No identificado
Placa: 21006009-000002
Serie: 2021168420
Ubicación: LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA LBIT
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Descontaminacion
Mesón: Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Filtración: Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Mediciones eléctricas
Desmonte de la unidad motor para revision
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento..
	
	 
	 
	

	43
	Mantenimiento preventivo a Cabinas de Seguridad Biológica (con descontaminación)
43. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica
Marca: Esco
Modelo: SC2-4E2
Placa: 21006009-000003
Serie: 2021-168421
Ubicación: LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA AMBIENTAL)
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Descontaminacion
Mesón: Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Filtración: Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Mediciones eléctricas
Desmonte de la unidad motor para revision
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento..
	
	 
	 
	     

	44
	Mantenimiento preventivo a Cabinas de Seguridad Biológica (con descontaminación)
Mmto Preventivo con Descontaminación y Correctivo

44. Equipo: Cabina de Seguridad Biológica
Marca: Esco
Modelo: AC2-4E9
Placa: 21001359-000105
Serie: 2014-2209
Ubicación: CAMPUS CARVAJAL - LABORATORIO DE QUÍMICA ( SEDE SANTANDER DE QUILICHAO
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Descontaminacion
Mesón: Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Filtración: Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA. Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Mediciones eléctricas
Desmonte de la unidad motor para revision
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento..
	
	
Mmto Correctivo:

-Desmonté de la unidad motor para revisión.
	
	

	45
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
45. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Analytica
Modelo: 240 X
Placa: No identificado
Serie: No identificado
Ubicación: ( SEDE SANTANDER DE QUILICHAO )
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	

	46
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
46. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Analytica
Modelo: 120 X
Placa: NE-210-001-0519
Serie: No identificado
Ubicación: CAMPUS CARVAJAL - LABORATORIO DE QUÍMICA ( SEDE SANTANDER DE QUILICHAO )
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	     

	47
	Mantenimiento Preventivo Cabinas a Extractoras de Gases Stadard sin Scrubber
47. Equipo: Cabina Extractora de Gases
Marca: Analytica
Modelo: No identificado
Placa: No identificado
Serie: 21099160-000001
	1
	Inspección eléctrica
Limpieza estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, sellado de uniones con silicona
Limpieza y lubricación de poleas, rieles guía. 
Limpieza y verificación de contrapesos, nylon o guayas. 
Limpieza y desmanchado de vidrios o acrílicos.
Unidad de extracción
Ductería: Revisión de fugas, uniones, flanches, codos.
Revisión y limpieza de pozuelo, pitorros, llaves, válvulas, drenaje, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricos.
Revisión, limpieza y ajuste de: boquillas, válvulas solenoides, empaques, tornillos, pre-filtros, drenajes.
Mediciones eléctricas
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	 
	 
	     

	48
	Mantenimiento preventivo a Cabina de Flujo Laminar
Mmto Preventivo y Correctivo

48. Equipo: Cabina de Flujo Laminar
Marca: No identificado
Modelo: No identificado
Placa: No identificado
Serie: 21006038-00001
	1
	Inspección previa
Inspección eléctrica
Limpieza de estructura
Limpieza y desmanchado o pasivado del mesón, retoques de pintura a rejillas o áreas perforadas.
Determinar el estado de los filtros y de la malla protectora.
Revision de unidad de ventilación
Inspección visual detallada del filtro (s) HEPA.
Limpieza, sopleteado o lavado de Pre-filtros. 
Reportar presión indicada en los filtros.
Revisión y limpieza, pitorros, llaves, válvulas, lámpara de luz blanca, portalámparas, tomas eléctricas.
Verificación eléctrica del equipo: Amperaje, Voltaje.
Cambio de luz de la cabina, la existente ilumina poco
Describir el estado y condiciones en las que se entrega el equipo y recomendaciones para el próximo mantenimiento.
	
	Mmto Correctivo:

- Luz de la cabina ilumina poco (cambio).
	    
	  





Exponer, el tiempo de garantía que ofrece  sobre los servicios  de mantenimiento y de los repuestos suministrados: (describirlos a continuación):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



FIRMA DEL INVITADO: ________________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________________
CELULAR: _________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________

membrete Universidad del Cauca
[Escriba la fecha]
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Calle 4 Nº 5-30
Edificio Administrativo - Sector histórico
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono 8209900 extensión 1122.
viceadm@unicauca.edu.co   |   www.unicauca.edu.co
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